**Incastonatura di un diamante su montatura solitario**

Incastonatura di un diamante taglio brillante su montatura solitario denominata “Valentino”

Il lavoro si inizia selezionando una **pietra dalla caratura idonea** per il castone (foto 1 e 2).



Successivamente il diamante viene bloccato con le 4 griffe (foto 3).



Foto 3

Ed infine, una volta **rifinito e lucidato**, si procede con la **rodiatura** ottenendo cosi il prodotto finito (foto 4).

