**Incastonatura di un diamante su montatura solitario**

Incastonatura di un diamante taglio brillante su montatura solitario denominata “Valentino”

Il lavoro si inizia selezionando una **pietra dalla caratura idonea** per il castone (foto 1 e 2).  
[](http://www.gioielleriarigante.it/wp-content/uploads/2011/08/DSCN3300.1.jpg)  
[](http://www.gioielleriarigante.it/wp-content/uploads/2011/08/DSCN3301.1.jpg)

Successivamente il diamante viene bloccato con le 4 griffe (foto 3).

[](http://www.gioielleriarigante.it/wp-content/uploads/2011/08/DSCN3302.1.jpg)

Foto 3

Ed infine, una volta **rifinito e lucidato**, si procede con la **rodiatura** ottenendo cosi il prodotto finito (foto 4).

[](http://www.gioielleriarigante.it/wp-content/uploads/2011/08/DSCN3180.12.jpg)