Sostituzione montatura su anello solitario in oro giallo

Illustriamo le fasi di lavorazione per una **Sostituzione di montatura su un anello solitario mod. Valentino in oro giallo.**  
La Cliente ci ha richiesto di sostituire una vecchia montatura con una nuova di design più attuale.  
[](http://www.gioielleriarigante.it/sostituzione-montatura-su-anello-solitario-in-oro/img_dscn3647/)  
La pietra, smontata dal solitario, viene pesata sulla bilancia per carati.  
[](http://www.gioielleriarigante.it/sostituzione-montatura-su-anello-solitario-in-oro/img_dscn3649/)  
La pietra viene posta a fianco delle varie scelte di solitari modello “Valentino”.  
[](http://www.gioielleriarigante.it/sostituzione-montatura-su-anello-solitario-in-oro/img_dscn3652/)  
A questo punto avviene l’[**incastonatura della pietra**](http://www.gioielleriarigante.it/?p=487) sull’anello.

Ed ecco finalmente l’anello al termine dell’incastonatura, con le due montature a confronto.  
[](http://www.gioielleriarigante.it/sostituzione-montatura-su-anello-solitario-in-oro/img_dscn3671/)