**Revisione e pulitura Rolex Explorer II Ref. 16570 cal.3185**

**Rolex Explorer II referenza 16570 calibro 3185**  
**Intervento di pulitura, revisione e sostituzione perno massa oscillante.**

In questa foto si puo vedere la macchina completamente smontata appena lavata a macchina con liquidi specifici per orologeria.

[](http://www.gioielleriarigante.it/wp-content/uploads/2011/06/RE01_DSCN2966.b.jpg)

I componenti vengono analizzati minuziosamente sia in fase di smontaggio che rimontaggio al fine di scovare eventuali difetti usura eccessiva o residui di oli ispessiti.  
La prima parte ad essere rimontata è il treno del tempo e relativo ponte.


[](http://www.gioielleriarigante.it/wp-content/uploads/2011/06/RE02_DSCN2972.b.jpg)


Rimontiamo anche il barile di questa splendida meccanica Rolex, contente la molla motrice relativo ponte e rochet di carica, ancoretta bilanciere un paio di giri di corona per caricare la molla ed il bilanciere comincia a lavorare.

[](http://www.gioielleriarigante.it/wp-content/uploads/2011/06/RE03_DSCN2973.b.jpg)

A questo punto capovolgiamo il movimento per rimontare la minuteria.  
Ovvero le componenti sottostanti il quadrante e successivamente quadrante e sfere.

[](http://www.gioielleriarigante.it/wp-content/uploads/2011/06/RE04_DSCN2974.b.jpg)

[](http://www.gioielleriarigante.it/wp-content/uploads/2011/06/RE05_DSCN2975.b.jpg)

[](http://www.gioielleriarigante.it/wp-content/uploads/2011/06/RE06_DSCN2976.b.jpg)

[](http://www.gioielleriarigante.it/wp-content/uploads/2011/06/RE07_DSCN2977.b.jpg)

[](http://www.gioielleriarigante.it/wp-content/uploads/2011/06/RE08_DSCN2978.b.jpg)  
Ed ecco il gioiello, lo splendido Rolex Explorer II con cal.3185, al termine della revisione.  
[](http://www.gioielleriarigante.it/wp-content/uploads/2011/06/RE09_DSCN2980.b.jpg)

Alcune foto relative alle fasi di **sostituzione perno massa oscillante**  
[](http://www.gioielleriarigante.it/wp-content/uploads/2011/06/RE10_DSCN2611.b.jpg)

[](http://www.gioielleriarigante.it/wp-content/uploads/2011/06/RE11_DSCN2612.b.jpg)

[](http://www.gioielleriarigante.it/wp-content/uploads/2011/06/RE12_DSCN2620.b.jpg)